|  |  |
| --- | --- |
| **Радиаторы алюминиевые секционные GLOBAL (Италия)** |   |
| \* Рабочее давление  | 1,6 МПа, |   |   |   |   |
| \* Давление опрессовки  | 2,4 МПа, |   |   |   |   |
| \* Температура теплоносителя  | 110о С, 7 < рН воды < 8 |   |   |   |   |
| **1 секция радиатора** |  **Размеры 1 секции, мм** | **Теплоотдача 1 секции, Вт** | **Цена 1 секции без учета комплектующих, с НДС, с учетом скидки, РУБ** |
| **H** | **L** | **C** |
| **высота** | **длина** | **глубина** |
| VOX – R 350 | 440 | 80 | 95 | 146 | 1279,32 |
| VOX – R 500 | 590 | 80 | 95 | 195 | 1307,75 |
| VOX 500 - 2676 серый | 590 | 80 | 95 | 195 | 1851,37 |
| VOX 500 - 2748 черный | 590 | 80 | 95 | 195 | 1851,37 |
| VOX - R 800 | 890 | 80 | 95 | 276 | 2071,32 |
| Новинка! |   |   |   |   |   |
| VOX EXTRA 350 | 427 | 80 | 95 | 138 | 1208,25 |
| VOX EXTRA 500 | 577 | 80 | 95 | 185 | 1236,68 |
| ISEO – 350  **ЭКСКЛЮЗИВ!** | 432 | 80 | 80 | 135 | 1122,96 |
| ISEO – 500  **ЭКСКЛЮЗИВ!** | 582 | 80 | 80 | 184 | 1151,39 |
| ISEO 500 - 2676 серый | 582 | 80 | 80 | 184 | 1624,02 |
| ISEO 500 - 2748 черный | 582 | 80 | 80 | 184 | 1624,02 |
| ISEO - R 800 | 882 | 80 | 80 | 259 | 1928,76 |
|   |   |   |   |   |   |
| OSCAR 1800 | 1846 | 80 | 95 | 467 | 6390,06 |
| OSCAR 2000 | 2046 | 80 | 95 | 506 | 7169,95 |
|   |   |   |   |   |   |
| GL 200/80/D | 290 | 80 | 180 | 163 | 3077,63 |
|   |   |   |   |   |   |
| **Радиаторы алюминиевые секционные с нижним подключением\*** |   |   |   |   |   |
| **Артикул** | **Количество секций** |  **Размеры 1 секции, мм** | **Цена за радиатор с комплектующими, с НДС, с учетом скидки, РУБ** |
| **H** | **L** | **C** |
| **высота** | **длина** | **глубина** |
| VOX – R 500 | 4 | 590 | 80 | 95 | 9882,16 |
| 6 | 12497,66 |
| 8 | 15113,16 |
| 10 | 17728,66 |
| 12 | 20344,16 |
| 14 | 22959,66 |
| \*в комплекте:  |   |   |   |   |   |
|  - термостатическая вставка, |   |   |   |   |   |
|  - крышка для термостатической вставки, |   |   |   |   |   |
|  - ниппель редукционный 1/2"х3/4" ЕК (2 штуки). |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Радиаторы биметаллические секционные GLOBAL (Италия)** |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Рабочее давление  | 3,5 МПа |   |   |   |   |
| Давление опрессовки  | 5,25 МПа |   |   |   |   |
| Температура теплоносителя  | 110о C |   |   |   |   |
| **1 секция радиатора** |  **Размеры 1 секции, мм** | **Теплоотдача 1 секции, Вт** | **Цена 1 секции без учета комплектующих, с НДС, с учетом скидки, РУБ** |
| **H** | **L** | **C** |
| **высота** | **длина** | **глубина** |
| STYLE EXTRA 350  **ЭКСКЛЮЗИВ!** | 415 | 80 | 80 | 121 | 1258,93 |
| STYLE EXTRA 500 **ЭКСКЛЮЗИВ!** | 565 | 80 | 80 | 173 | 1285,71 |
| STYLE PLUS 350  | 425 | 80 | 95 | 142 | 1375,00 |
| STYLE PLUS 500  | 575 | 80 | 95 | 188 | 1347,17 |
| Style Plus 500 - 2676 серый | 575 | 80 | 95 | 188 | 1803,45 |
| Style Plus 500 - 2748 черный | 575 | 80 | 95 | 188 | 1803,45 |